**PONUDBENI TROŠKOVNIK**

**za modernizaciju nerazvrstane ceste na području Općine Berek**

**- od križanja sa županijskom cestom ŽC 3084 prema naselju Srijedska – II. dio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Vrsta radova** | **Jedinica mjere** | **Količina** | **Jedinična cijena** | **Iznos** |
| **A)**  | **Pripremni radovi**  |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje bankina strojno grejderom.Rad obuhvaća skidanje bankina strojno grejderom u čitavoj širini bankine sa odbacivanjem materijala u stranu uz eventualno razastiranje odbačenog otkopa i obrada oko prometnih znakova. Obračun po m2 izvedenih radova.600,00\*2\*0,50 | m2 | 600,00 |  |  |
| 2. | Frezanje postojećeg asfalta.Rad obuhvaća frezanje postojećeg asfalta na mjestu uklapanja novog asfalta, a utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju. Obračun po m2.20,00\*3,50 | m2 | 70,00 |  |  |
| **B)** | **Odvodnja** |  |  |  |  |
| 1. | Produbljivanje putnih jaraka.Rad obuhvaća strojni iskop putnih jaraka prosječno 0,35 m3/m1 s uređenjem dna i pokosa jaraka, utovarom u kamion i odvozom na deponiju, te pomoć radnika na dotjerivanju i profiliranju jaraka. U cijeni predvideti vađenje neispravnih mostova u obiteljska dvorišta. Obračun po m´ iskopanog putnog jarka. 600,00\*2  | m´ | 1.200 |  |  |
| **C)** | **Kolnička konstrukcija** |  |  |  |  |
| 1. | Profiliranje postojećeg tamponskog sloja ceste. Rad obuhvaća rad grejdera na profiliranju postojećeg tamponskog sloja ceste prije dogradnje novim kamenim materijalom. Obračun po m2. 600,00\*4,50 | m2 | 2.700,00 |  |  |
| 2. | Popuna tamponskog sloja.Rad obuhvaća nabavu, dopunu i ugradnju kamenog materijala (tucanik 0/60) u sloju debljine 20cm u zbijenom stanju za popunu tamponskog sloja.Obračun po m3 dovezenog kamenog materijala u rastresitom stanju.(600,00\*4,50\*0,20)\*1,25 | m3 | 675 |  |  |
| 3. | Izrada asfaltnog sloja.Rad obuhvaća izradu, dopremu i strojnu ugradnju asfaltne mješavine AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BNHS 16) u sloju debljine 6,0 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 asfaltne površine.600,00\*3,50 | m2 | 2.100,00 |  |  |
| **D)** | **Završni radovi**  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada bankinaRad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala za izradu bankina širine 50 cm i prosječne debljine 6 cm u zbijenom stanju. Obračun po m3 dovezenog kamenog materijala u rastresitom stanju.(600,00\*2\*0,50\*0,06)\*1,25 | m3 | 45 |  |  |

**Ukupno bez PDV-a:**

**PDV: 25%**

**Sveukupno:**